STM32F103 CAN Network Receive

STM32F103 CAN Network: цикл обмена между STM32F103, подключенного через приемопередатчик sn65HVD230 и Arduino Uno, подключенной через плату MCP2515.

Скорость передачи CAN: 500 кБит/с.

Краткое описание:

Организуется обмен данными путем использования цепочки прерываний приема в FIFO0, FIFO1 и передачи по следующему алгоритму:

